Oprava netěsnosti u přelivu Velkého rybníka

Na základě vizuálního pozorování Velkého rybníku byl zjištěn průsak vody mezi kameny v oblasti výtoku od přelivu.
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Po dohodě s technickým dohledem investora (TDI) ing. Neuwirthem jsme se rozhodli situaci neprodleně řešit. Minulý týden byl uvedený stav reklamován a schůzka investora, TDI a zástupců dodavatele byla svolána na dnešní den. 

Majitel firmy pan Chmelíř se dostavil společně s panem Maršálkem. Na místě bylo konstatováno, že k průsaku skutečně dochází a panem Chmelířem byla reklamace uznána.

Na místě se rozhodlo, že oprava bude uskutečněna co nejdříve, odbagrováním vedle kamenné stěny a zalitím vodovzdorným betonem v šíři 30 cm, s následným zhutněním okolní zeminy.
Uvedená reklamace bohužel povede k opětovnému vypuštění rybníka, což v současné situaci, kdy je málo vody, nám vůbec nepřináší radost. Nicméně naším cílem je získat bezvadné dílo, rybník, ke kterému budeme rádi chodit.
Začátek akce - odbagrování, je naplánován na čtvrtek 6.8.2015
